Редакция вступает в силу 1 сен 2021

Приказ Минтранса России от 15.01.2021 № 9

## Об утверждении Порядка организации и проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных средств

В соответствии с [пунктом 2 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"](https://1otruda.ru/#/document/99/9014765/XA00M2M2MA/) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст.4873; 2018, № 45, ст.6841) и [пунктом 1 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации](https://1otruda.ru/#/document/99/901904702/XA00M2O2MP/), утвержденного [постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395](https://1otruda.ru/#/document/99/901904702/) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст.3342; 2019, № 1, ст.10),

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый [Порядок организации и проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных средств](https://1otruda.ru/#/document/99/573663488/XA00LUO2M6/).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 г. и действует до 1 сентября 2027 г.

Министр
В.Г.Савельев

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации
27 мая 2021 года,
регистрационный № 63644

УТВЕРЖДЕН
приказом Минтранса России
от 15 января 2021 года № 9

Порядок организации и проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных средств

1. Порядок организации и проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных средств (далее - Порядок) устанавливает требования к организации и проведению предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных средств (далее - контроль) с целью исключения выпуска на линию технически неисправных транспортных средств.

2. Порядок обязателен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров на основании договора перевозки или договора фрахтования и (или) грузов на основании договора перевозки (коммерческие перевозки), а также осуществляющих перемещение лиц, кроме водителя, и (или) материальных объектов автобусами и грузовыми автомобилями без заключения указанных договоров (перевозки для собственных нужд автобусами и грузовыми автомобилями)![https://1otruda.ru/system/content/image/67/1/2782424/](data:None;base64...) (далее - субъекты транспортной деятельности).

![https://1otruda.ru/system/content/image/67/1/2782424/](data:None;base64...)[Пункт 2 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"](https://1otruda.ru/#/document/99/9014765/XA00M2M2MA/).

3. Контроль проводится во время подготовки транспортного средства к выполнению водителем или группой водителей одного или нескольких рейсов в течение одного или нескольких рабочих дней с оформлением одного путевого листа.

4. Контроль проводится в любой промежуток времени, необходимый для определения технического состояния транспортного средства и ограниченный временем въезда транспортного средства на парковку (парковочное место), предназначенную для стоянки транспортного средства по возвращении из рейса и окончании смены водителя транспортного средства (далее - парковка), до выезда транспортного средства с парковки.

5. При сменной работе водителей на одном транспортном средстве контроль проводится до начала рейса или смены (рабочего дня) водителя транспортного средства, который первым выезжает с парковки.

6. Контроль осуществляется работником субъекта транспортной деятельности либо работником сторонней организации или привлекаемым для проведения контроля индивидуальным предпринимателем. Работники или индивидуальные предприниматели, указанные в настоящем пункте, осуществляющие контроль, должны соответствовать профессиональным и квалификационным требованиям, предъявляемым при осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаце первом [пункта 2 статьи 20 Федерального закона "О безопасности дорожного движения"](https://1otruda.ru/#/document/99/9014765/XA00M2M2MA/), устанавливаемым Минтрансом России в соответствии с [пунктом 2 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"](https://1otruda.ru/#/document/99/9014765/XA00M2M2MA/), предъявляемым к контролеру технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта или контролеру технического состояния транспортных средств городского наземного электрического транспорта.

7. При проведении контроля должны быть проверены:

1) исправность:

тормозной системы (включая манометр пневматического или пневмогидравлического тормозных приводов, если их установка предусмотрена конструкцией транспортного средства);

рулевого управления;

стеклоомывателей;

колес (кроме трамвая);

шин (кроме трамвая);

звукового сигнала;

тахографа (если обязательность его установки предусмотрена законодательством Российской Федерации)![https://1otruda.ru/system/content/image/67/1/2782425/](data:None;base64...);

![https://1otruda.ru/system/content/image/67/1/2782425/](data:None;base64...)[Пункт 1 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"](https://1otruda.ru/#/document/99/9014765/XA00MBI2ND/).

аппаратуры спутниковой навигации (если обязательность ее установки предусмотрена законодательством Российской Федерации)![https://1otruda.ru/system/content/image/67/1/2782426/](data:None;base64...);

![https://1otruda.ru/system/content/image/67/1/2782426/](data:None;base64...)[Пункты 1](https://1otruda.ru/#/document/99/902115965/XA00M6G2N3/) и [2 постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641 "Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS"](https://1otruda.ru/#/document/99/902115965/XA00LTK2M0/) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 35, ст.4037; 2016, № 47, ст.6640).

устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб (если обязательность его (ее) установки предусмотрена законодательством Российской Федерации)![https://1otruda.ru/system/content/image/67/1/2782427/](data:None;base64...);

![https://1otruda.ru/system/content/image/67/1/2782427/](data:None;base64...)[Пункт 13.1 технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011)](https://1otruda.ru/#/document/99/902320557/XA00MGU2OD/), принятому [решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877](https://1otruda.ru/#/document/99/902320285/) (Официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 15 декабря 2011 г.; является обязательным для Российской Федерации со 2 августа 2014 г. в соответствии с [Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.](https://1otruda.ru/#/document/99/420205962/) (официальный сайт Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommissing.org, 5 июня 2014); ратифицированным [Федеральным законом от 3 октября 2014 г. № 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе"](https://1otruda.ru/#/document/99/420224346/) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 40, ст.5310)) (далее - Технический регламент).

2) исправность предусмотренных конструкцией транспортного средства:

замков дверей кузова или кабины, запоров бортов грузовой платформы, запоров горловин цистерн и пробок топливных баков (кроме транспортных средств городского наземного электрического транспорта);

устройств фиксации подушки и спинки водительского сиденья;

устройств обогрева и обдува стекол;

тягово-сцепного устройства, а также страховочных тросов (цепей);

держателя запасного колеса (кроме трамвая);

фиксаторов транспортного положения опор полуприцепов (при наличии);

3) наличие предусмотренных конструкцией транспортного средства:

индикации на щитке приборов, свидетельствующей о неисправности, влияющей на безопасность дорожного движения (проверяется при работающем двигателе);

стекол и обзорности с места водителя;

зеркал заднего вида и их креплений;

заднего защитного устройства, грязезащитных фартуков и брызговиков;

ремней безопасности (если обязательность их установки предусмотрена законодательством Российской Федерации)![https://1otruda.ru/system/content/image/67/1/2782428/](data:None;base64...) и (или) подголовников сидений и их работоспособность;

![https://1otruda.ru/system/content/image/67/1/2782428/](data:None;base64...)[Приложение № 2 к Техническому регламенту](https://1otruda.ru/#/document/99/902320557/XA00MBQ2NN/).

4) работоспособность в установленном режиме:

стеклоочистителей;

внешних световых приборов и световозвращателей;

5) герметичность систем, узлов и агрегатов транспортного средства, в том числе системы выпуска отработавших газов, а также дополнительно устанавливаемых на транспортное средство гидравлических устройств;

6) укомплектованность медицинской аптечкой, огнетушителем и противооткатными упорами (для грузовых транспортных средств и автобусов);

7) отсутствие внесенных в конструкцию транспортного средства изменений в нарушение установленного порядка, предусмотренного [разделом 4 главы V Технического регламента](https://1otruda.ru/#/document/99/902320557/XA00M882N4/), в части газобаллонного оборудования, кузовов транспортных средств, бортов грузовой платформы (для грузовых транспортных средств), дополнительных сидений, фар ближнего света, противотуманных фар (при наличии) и дневных ходовых огней (при наличии);

8) отсутствие установленных на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) без соответствующего разрешения, а также незаконно нанесенных на наружные поверхности транспортного средства специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб;

9) дополнительно для транспортных средств городского наземного электрического транспорта:

состояние и крепление колесных пар и трамвайных тележек (для трамвая);

соответствие силы тока утечки предельно допустимым значениям;

исправность токоприемников, тяговых двигателей, вспомогательных электрических машин, пускорегулирующей и защитной аппаратуры, вспомогательных цепей, аккумуляторной батареи, контрольно-измерительных приборов электрического оборудования.

8. При наличии конструктивных особенностей специальных и специализированных транспортных средств, а также при проведении контроля в отношении троллейбусов дополнительно должны быть проверены работоспособность, состояние и исправность систем, механизмов, агрегатов, узлов и деталей, характерных для данных типов транспортных средств, влияющих на безопасность движения транспортных средств, на соответствие требованиям, установленным [пунктами 14-27 приложения № 8 к Техническому регламенту](https://1otruda.ru/#/document/99/902320557/XA00MJU2OB/).

9. Субъект транспортной деятельности должен вести учет прохождения контроля. Журнал регистрации результатов контроля технического состояния транспортных средств (далее - журнал) должен содержать следующие реквизиты:

1) наименование марки, модели транспортного средства;

2) государственный регистрационный номер транспортного средства;

3) фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, проводившего контроль;

4) дату, время проведения контроля;

5) показания одометра (полные километры пробега) при проведении контроля;

6) отметку о прохождении контроля (пройден или не пройден);

7) подпись лица, проводившего контроль.

10. Журнал ведется на бумажном или электронном носителе.

11. В случае ведения журнала в электронном виде внесенные в него сведения заверяются электронной подписью в соответствии с [Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи"](https://1otruda.ru/#/document/99/902271495/XA00M1S2LR/)![https://1otruda.ru/system/content/image/67/1/2782502/](data:None;base64...).

![https://1otruda.ru/system/content/image/67/1/2782502/](data:None;base64...)Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст.2036; 2020, № 24, ст.3755.

12. В журнале допускается размещение дополнительных реквизитов, учитывающих особенности осуществления перевозок автомобильным транспортом или городским наземным электрическим транспортом.

13. В случае если при контроле не выявлены несоответствия требованиям, перечисленным в [пунктах 7](https://1otruda.ru/#/document/99/573663488/XA00M3G2M3/)-[8 настоящего Порядка](https://1otruda.ru/#/document/99/573663488/XA00M6A2MF/), сведения о пройденном контроле указываются в путевом листе в соответствии с порядком заполнения путевых листов, утверждаемым Минтрансом России в соответствии с [частью 1 статьи 6 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта"](https://1otruda.ru/#/document/99/902070572/XA00MBM2NF/)![https://1otruda.ru/system/content/image/67/1/2782503/](data:None;base64...), на основании записи о пройденном контроле, внесенной в журнал.

![https://1otruda.ru/system/content/image/67/1/2782503/](data:None;base64...)Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст.5555.